**BZP.271.3.2019**

**Załącznik nr 2c do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU OFERTY WYKONAWCY**

Wszystkie parametry podane w poniższym opisie technicznym zamówienia należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach.

Oferenci udzielą co najmniej takiej gwarancji, jaka jest zawarta w opisie technicznym zamówienia, a jeśli nie jest podany okres gwarancyjny, to podadzą gwarancję producenta. Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

W przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Wymagane jest aby Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczył Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub Wykonawcy, że wyraża zgodę aby w przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji uszkodzony dysk twardy pozostał u Zamawiającego.

| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana przez zamawiającego** | **Wartość oferowana** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dostawa 1 sztuki skanerów typu A:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 1.1 | Typ | CIS |  |
| 1.2 | Rodzaj lampy | LED |  |
| 1.3 | Rozdzielczość optyczna | 1200 dpi |  |
| 1.4 | Wyjściowa głębia kolorów | 24 bit. |  |
| 1.5 | Wyjściowa głębia szarości | 8 bit. |  |
| 1.6 | Format | A4 |  |
| 1.7 | Prędkość skanowania | Strona A4, 300 dpi, kolor – mniej niż 3,5 sek. |  |
| 1.8 | Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie OCR. |  |
| 1.9 | Interfejs | USB 2.0. |  |
| 1.10 | Gwarancja | 2 lata. |  |
| 1. **Dostawa 1 sztuki skanera typu B:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 2.1 | Typ | Stolikowy, CCD |  |
| 2.2 | Rodzaj lampy | Lampa z zimną katodą fluorescencyjną |  |
| 2.3 | Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |  |
| 2.4 | Wyjściowa głębia kolorów | 24 bit. |  |
| 2.5 | Wyjściowa głębia szarości | 8 bit. |  |
| 2.6 | Format | A3. |  |
| 2.7 | Interfejs | USB 2.0. |  |
| 2.8 | Prędkość skanowania | Strona A3, 300 dpi, kolor – mniej niż 2,5 sek. |  |
| 2.9 | Gwarancja | 2 lata. |  |
| 1. **Dostawa 2 sztuk drukarek typu A:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 3.1 | Format | A4 |  |
| 3.2 | Technologia druku | Laserowa lub ledowa kolorowa |  |
| 3.3 | Nominalna prędkość druku w trybie normalnym | * A4, kolor - 30 str./min. * A4, mono - 35 str./min. |  |
| 3.4 | Czas wydruku pierwszej strony z trybu oczekiwania | Max 8 sek. |  |
| 3.5 | Rozdzielczość | 600 dpi. |  |
| 3.6 | Obciążenie miesięcznie | Max 70 000 stron |  |
| 3.7 | Pojemność podajników papieru | Dwa podajniki na 100 i 300 arkuszy. |  |
| 3.8 | Pojemność odbiornika papieru | 250 szt. |  |
| 3.9 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps |  |
| 3.10 | Druk dwustronny (dupleks) | TAK |  |
| 3.11 | Obsługiwane języki | PostScript 3, PCL 6 |  |
| 3.12 | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7/8/10 |  |
| 3.13 | Toner startowy oraz przewód zasilający w zestawie | TAK |  |
| 3.14 | Wydajność standardowo obsługiwanego tonera (wydruk A4) | * Czarny 8 000 stron, * kolor 6 000 stron. |  |
| 3.15 | Gwarancja | 2 lata. |  |
| 1. **Dostawa 1 sztuki plotera typu A:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 4.1 | Format | A0 |  |
| 4.2 | Szerokość rolki | 36” |  |
| 4.3 | Technologia druku | Atramentowa kolorowa |  |
| 4.4 | Ilość pojemników z atramentem | 4 |  |
| 4.5 | Minimalna grubość linii | 0,07 mm |  |
| 4.6 | Precyzja linii | ± 0,1% |  |
| 4.7 | Rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi |  |
| 4.8 | Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |  |
| 4.9 | Rodzaj nośnika | Papier w rolce, arkusze papieru |  |
| 4.10 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |  |
| 4.11 | Gwarancja i serwis | 12 miesięcy - naprawa u klienta |  |
| 4.12 | Kabel zasilający oraz komplet atramentów w zestawie | Tak |  |
| 1. **Dostawa 1 sztuki urządzenia wielofunkcyjnego typu A:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 5.1 | Format | A3 |  |
| 5.2 | Rozdzielczość druku | 1200 dpi |  |
| 5.3 | Rozdzielczość skanowania oraz kopiowania | 1200 dpi |  |
| 5.4 | Technologia druku | Atramentowa kolorowa |  |
| 5.5 | Prędkość druku | * Kolor 25 str/min., * mono 30 str/min. |  |
| 5.6 | Prędkość kopiowania | * Kolor 8 str/min., * mono 10 str/min. |  |
| 5.7 | Zainstalowany wewnętrzny serwer druku | TAK |  |
| 5.8 | Pojemność podajników papieru | * Automatyczny – 250 szt., * ręczny – 1 szt., * podajnik dokumentów (ADF) – 50 szt. |  |
| 5.9 | Odbiornik papieru | 100 szt. dla formatu A4 |  |
| 5.10 | Prędkość faksu | 14 400 kbps |  |
| 5.11 | Funkcje faksu | Faksowanie sieciowe |  |
| 5.12 | Interfejsy | * USB 2.0, * Ethernet 10/100 Mbps, * 802.11 b/g/n * RJ-11 |  |
| 5.13 | Tusze startowe oraz przewód zasilający w zestawie | TAK |  |
| 5.14 | Wydajność standardowo obsługiwanych tuszy | * Kolor – 1 500, * Mono – 3 000. |  |
| 5,15 | Druk dwustronny (dupleks) | TAK |  |
| 1. **Dostawa 3 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego typu B:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 6.1 | Format | A4 |  |
| 6.2 | Technologia druku | Laserowa |  |
| 6.3 | rozdzielczość druku w czerni | 1200x1200 dpi |  |
| 6.4 | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | TAK |  |
| 6.5 | szybkość druku dwustronnego | 15 str./min. |  |
| 6.6 | maks. szybkość druku mono | 30 str./min. |  |
| 6.7 | Podajniki papieru pojemność | 250 stron. |  |
| 6.8 | Rozdzielczość skanera | 19200 x 19200 dpi |  |
| 6.9 | Wydajność dołączonych tonerów startowych | 1200 str. |  |
| 6,10 | Druk dwustronny (dupleks) | TAK |  |
| 1. **Dostawa 1 sztuki wizualizera typu A:** | | **Producent:**  **Model:** | |
| 7.1 | Zastosowanie | uniwersalne |  |
| 7.2 | Rozdzielczość wyjściowa wizualizera | Full HD (1080p) |  |
| 7.3 | Matryca wizualizera | 5 mln pixeli |  |
| 7.4 | Odświeżanie | 30 fps |  |
| 7.5 | Zoom optyczny | x8 |  |
| 7.6 | Czytnik kart pamięci | tak |  |
| 7.7 | Wbudowane oświetlenie górne | LED |  |
| 7.8 | Wyjścia | 1 x Mini USB |  |
| 7.9 | Wejścia | 2 x USB |  |
| 7.10 | Gwarancja | 2 lata |  |