Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST[[1]](#footnote-1))**1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres[[2]](#footnote-2)): |
|  |  |
|  |  |
| 2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres: |
|  |  |
|  |  |
| 3. Rodzaj zabudowy[[3]](#footnote-3)): |  |
| 4. Numer działki ewidencyjnej [[4]](#footnote-4)): |  |
| 5. Numer obrębu ewidencyjnego4): |  |
| 6. Nazwa, rodzaj wyrobu[[5]](#footnote-5)): |  |
|  |  |
| 7. Ilość posiadanych wyrobów [[6]](#footnote-6)): |  |
| 8. Stopień pilności [[7]](#footnote-7)): |  |
| 9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów [[8]](#footnote-8)): |  |
| a) nazwa i numer dokumentu: |  |
| b) data ostatniej aktualizacji: |  |
| 10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: |  |
| 11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): |  |
|  | podpis |

 Objaśnienia:

 Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

 Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-
-gospodarczy, inny.

 Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
* płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
* rury i złącza azbestowo-cementowe,
* rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
* szczeliwa azbestowe,
* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
* papier, tektura,
* drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó­kien azbestu),
* drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
 stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

 Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

 Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat­niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla­nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Miejscowość, data [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. **UWAGA:**

**Przy obliczaniu łącznej ilości azbestu do utylizacji deklarowanej we Wniosku należy dokładnie wykonać pomiary płyt azbestowych, w celu wyeliminowania ewentualnego niedoszacowania i poniesienia kosztów nadwyżki przez Wnioskodawcę.**

 [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)